**OCB Mikromatic duo**

**Návod k použití**

Děkujeme, že jste si zakoupili plničku OCB Mikromatic duo, díky jednoduché a kvalitní konstrukci vám bude sloužit roky.

Tato celokovová pochromovaná nerezová plnička je díky kvalitnímu materiálu odolná a umožňuje snadnou manipulaci. Spodní strana je protiskluzová.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

S touto plničkou naplníte dutinky s regular filtrem délky 15 mm nebo s dlouhým filtrem délky 24 mm. Pro plnění dutinek s dlouhým filtrem umístěte kovovou součástku do zarážky dle obrázku.

1. Před plněním se ujistěte, že otočná páka je v pozici nahoře (obr.A) a nasuňte dutinku na tubus (obr. B)

2. Komoru na tabák začněte plnit od krajů a rovnoměrně rozprostřete tabák (obr. C

3. Uchopte páku a pomalu romnoměrně jí otáčejte po směru hodinových ručiček. Pak pusťte páku a odeberte hotovou cigaretu. (obr. D)

**Údržba a manipulace s plničkou**

Ukládejte plničku mimo dosah dětí

Pravidelně čistěte pohyblivé části plničky od zbytků tabáku. K čištění dusátka, plnící jehly a komory používejte bavlněný hadřík navlhčený teplou vodou.

Plnící komoru a tubus čistěte po každém použití.

Pohyblivé části udržujte bez prachu a mazejte pravidelně vhodným olejem na kovové součásti.

Abyste se vyhnuli ucpání plničky, nepoužívejte příliš vlhký tabák ( např. dýmkový), příliš suchý tabák, nebo tabák s velmi jemným řezem.

Používejte vhodný tabák označený jako tabák pro plnění cigaretových dutinek.

**Bezpečnostní upozornění**

Nedržte plničku prsty pod otočnou pákou, aby nedošlo k poranění či pořezání. (obr G)

Při plnění nedávejte prsty do komory na tabák, aby nedošlo k poranění nebo pořezání. (obr. H)

Nikdy neotáčejte pákou bez nasunuté dutinky na tubusu, plnící jehla je velmi ostrá! (obr. I, J)

Nepřeplňujte komoru tabákem! To může být důvodem, proč páka jde ztěžka nebo jí nelze otočit.